**TEHNIČKI OPIS**

Kiosci koji se postavljaju u užem urbanom području moraju ispunjavati sljedeće uslove:

* dimenzija kioska u osnovi može biti Tip A1 - 2,4 x 2,4 m, Tip A2 - 2,40 x 3,00 m, Tip A3 - 2,40 x 3,60 m, Tip B1 - 2,40 x 3,60 m, svjetle visine 2,80 m, sa mogućim konzolnim prepustima krovne konstrukcije 70 cm, skrivene maskom visine 30 cm
* fasadna obloga kioska je od sendvič panela sa termo ispunom, spoljne obloge od talasastog lima u boji aluminijuma, sa horizontalno postavljenom profilacijom
* krov je skriven jednovodni, pokrivač od talasastog lima a odvodnja je riješena preko jednog skrivenog horizontalnog te vertikalnog oluka
* sve staklene površine (fiksne i mobilne) su od sigurnosnog lemajliranog ili dvostrukog termoizolacionog stakla, postavljene u aluminijumske profile, radi protivprovalne zaštite moguće je postaviti rolo rešetke- roletna, koje su u sklopljenom stanju skrivena krovnom maskom
* kiosk mora biti priključen na elektro - energetsku mrežu

Namjena

Namjena kioska je isključivo za prodaju štampe, cigareta, lutrije, knjiga, suvenira, cvijeća, voća i povrća i prodaja brze hrane.